6.06

"Бекабадцемент" провёл ремонтные работы для вращающейся печи №2.

После остановки печи первым этапом работ являлась полная ревизия оборудования и составление отчета о дефектных работах для текущего ремонта. Была проведена ревизия компонентов главного привода, дымососа печи, возвратного конвейера, газовой горелки и электрофильтра. Также, были выполнены облицовочные работы по замене кирпича 14 м.