10.05

АО «Кувасайцемент», часть холдинга United Cement Group, запустило производство цемента с минеральной добавкой пуццолана ЦЕМ II (А-П) 32, 5Н СС.

Кувасайцемент и Бекабадцемент, части холдинга United Cement Group, запустили производство цемента с минеральной добавкой пуццолана ЦЕМ II (А-П) 32, 5Н СС.

Новые виды цемента предназначены для дорожного строительства.

Портландцемент с пуццоланом используют при стройке портов, плотин, тоннелей и других водоупорных сооружений. Истинная плотность этой марки меньше, чем плотность портландцемента без добавочного М500. Это отличие даёт значительное преимущество: при одной и той же рецептуре смеси, и количеству введенного в замес цемента, бетон и раствор на пуццолановом ПЦ будут более плотными.

Качество цемента подтверждено сертификатом соответствия. Сооружения, возведённые с использованием этого цемента, не разрушаются не только в пресной, но и в морской воде.

United Cement Group стремится выпускать качественный цемент в соответствии с межгосударственными стандартами. Именно поэтому каждое предприятие холдинга ответственно подходит к проведению испытательных работ вне производства, получению сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений.

